## 重新連結分割鏡像元件

您可以在分割鏡像元件上執行重新連結作業，將它放回鏡像中。當您執行上述作業時，系統會立即開始重新同步化 (同步化) 分割鏡像元件，使其與鏡像中的其他鏡像元件相同。

若要將分割鏡像元件重新連結到鏡像中：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇一個鏡像磁碟區。
   此時會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 在本頁中的 [鏡像] 一區，按一下您要重新連結的分割鏡像元件左側的單選按鈕。其情況狀況將是 [正常，分割磁碟區]。
4. 按一下 [重新連結]。
   之後會顯示確認訊息和 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁面。在重新連結程序中，元件的狀況為 [重新同步]。當完成重新同步程序時，會更新 [鏡像] 一區來顯示元件已 100% 重新同步，而且其情況為 [正常]。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件
- 分割鏡像元件
- 反向重新連結分割鏡像元件
- 顯示配置工作資訊