## 복제 링크 정보

복제 링크는 데이터 복제를 고려하는 두 개의 Sun StorEdge 6920 시스템 사이의 논리적 및 물리적 연결입니다. 복제 링크는 기본 및 보조 피어 사이에서 데이터를 전송합니다. 이 링크는 복제 제어 명령 뿐 아니라 데이터도 전송합니다.

데이터 복제에 대해 광섬유 채널(FC) 및 기가비트 이더넷 포트 모두를 사용할 수 있습니다. 복제 링크를 설정할 양 시스템에서 동일한 유형의 포트를 활성화할 수 있습니다.

참고: 한 번에 두 개의 복제 링크만 구성할 수 있으며 양 복제 링크 모두 FC 포트 또는 기가비트 이더넷 포트에 있어야 합니다. 포트 유형을 혼합할 수 없습니다.

데이터 복제에 대해 FC 포트를 사용하는 경우, 다른 구성 작업을 수행할 필요가 없습니다. 그러나 장거리 작업에 대해 원격 사이트에 연결을 설정하고 영역 분할 방법을 적용하는 데 사용하는 FC 스위치를 구성해야 합니다(다음 그림 참조).

참고: 시스템은 장거리 복제 링크에 대해 데이터 센터 외부를 떠도는 데이터에 대한 내장 인증/암호화를 제공하지 않습니다. 다중 Sun StorEdge 6920 시스템을 사용하여 원격 복제 전략을 구현하는 고객이 보안 임대 회선에서 데이터를 복제하거나 에지 장치를 사용하여 암호화 및 인증을 제공한다고 가정합니다. 적절한 보안 설정에 도움이 필요한 경우, Sun Professional Services에 문의하십시오.

장거리 작업에 대한 정보는 FC 스위치 공급업체의 문서를 참조하십시오.

기가비트 이더넷 포트를 사용하는 경우, 복제 링크를 작성하는 포트를 구성해야 합니다. 기가비트 이더넷 포트 세부 정보 페이지에서 기가비트 이더넷 포트 복제 사용 가능 마법사를 실행하여 복제 링크를 구성합니다. 자세한 정보는 데이터 복제용 포트 활성화를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 포트 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리