## “卷摘要”页面

此页面显示系统中所有存储卷的有关信息。

下表介绍了“卷摘要”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
新建 | 单击可创建新卷。
删除 | 单击可删除选定的卷。
映射 | 单击可将选定的卷映射到启动器。
快照 | 单击可创建选定卷的快照。 注：系统将自动命名快照（例如，"snap050301164439"）。要更改其名称，请选择已创建快照的卷。在“卷详细信息”页面上，转至“附加信息”，单击“快照”。然后选择该快照并更改名称。
名称 | 卷的名称。它最多可以包含 16 个字母数字字符，包括大小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 以及下划线 (_) 和连字符 (-)。不允许使用空格。 注：每个卷都必须具有唯一的名称，不管它驻留在哪个域上。
状况 | 卷的当前状况： 已映射 － 卷已映射至一个或多个启动器。 单击可查看“启动器映射摘要”页面。 空闲 － 卷当前空闲且未映射到启动器。
情况 | 卷的情况： 正常 － 卷当前可以操作。 完整 － 卷当前可以操作。 中断 － 卷当前不可操作。 已降级 － 卷已降级并且一个或多个输入或输出数据路径不能正常操作，但冗余故障故障转移路径仍然完好。 未完成 － 卷配置尚未完成，最可能的原因是以前发生的故障，可能在其配置中。 通信丢失 － 卷已脱机，最可能的原因是丢失了与部分或全部构成该卷的存储之间的通信。 不可恢复的错误 － 快照回滚已被取消，从而导致卷和快照保留中的数据不一致。应该删除与之相关联的卷和快照。
类型 | 传统卷 镜像卷 复制卷 单一卷 分隔组件
存储域 | 与此卷相关联的存储域。
原始容量 | 为卷分配的原始存储容量。 此容量是卷中可用于存储数据的空间大小。如果您要抓拍卷的快照，就可能需要 附加的容量用于快照保留空间。
WWN | 此卷的全局名称。此唯一标识符是一个 32 位的数字，它标识命名权威机构、生产商和特定连接。 此字段只有在您通过单击“逻辑存储”选项卡浏览到该页面时才会显示。如果您从“详细信息”页面的“附加信息”部分浏览到该页面，则不显示此字段。

### 相关主题

- 关于卷
- 规划卷
- 管理卷