## Administration d'un système isolé du LAN

Pour isoler le système d'un LAN (réseau local) externe pour des raisons de sécurité sur le site, suivez la procédure suivante :

- Installez et configurez le système à l'aide d'un hôte de gestion qui est connecté via un câble série au panneau de service du système.
- Lorsque vous avez fini de configurer le système, déconnectez l'hôte de gestion.
- Si le système doit être reconfiguré, reconnectez l'hôte de gestion.

Vous pouvez également sécuriser le système en installant un pare-feu entre l'hôte de gestion et le LAN externe. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux instructions de configuration du système dans le Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920.

### Rubriques connexes

- À propos des options de configuration du réseau