## 원격 알림 구성

알림 설정 매개변수를 구성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Storage Automated Diagnostic Environment > 관리 > 알림을 누릅니다.
   알림 설정 매개변수를 표시하는 알림 설정 페이지가 나타납니다.
2. 활성화하려는 각 원격 알림 공급자의 확인란을 선택합니다.
3. NSCC(Network Storage Command Center) 알림이 활성화된 경우, NSCC에 대한 알림 전자 우편이 암호화되어야 하는지 여부를 지정합니다.
4. SSRR(Sun StorEdge Remote Response) 알림이 활성화된 경우 서비스의 심박동 주기를 지정합니다.
5. 단순 네트워크 관리 프로토콜(SNMP) 트랩이 활성화된 경우 하나 이상의 SNMP 트랩 수신자를 지정합니다.
6. 저장을 누릅니다.
   구성된 원격 알림 설정 매개변수가 저장됩니다.

### 관련 항목

- 알림 정보
- SNMP 알림 수신자 추가
- SNMP 알림 수신자 편집
- SNMP 알림 수신자 삭제
- 전자 우편 구성 작업
- 전자 우편 필터 사용
- 알림 설정 매개변수 편집