## 스냅샷 세부 정보 페이지

이 페이지는 선택한 스냅샷에 대한 세부 정보를 표시합니다.

다음 표는 스냅샷 세부 정보 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
매핑 | 선택한 스냅샷에 대한 상위 볼륨을 초기화 장치에 매핑하려면 누릅니다.
삭제 | 선택한 스냅샷을 삭제하려면 누릅니다.
스냅 재작성 | WWN을 유지하는 동안 새 스냅샷을 작성하고 기존 스냅샷을 새 것으로 교체하려면 누릅니다.
롤백 | 스냅샷의 상위 볼륨에 스냅샷의 데이터를 복사하려면 누릅니다. 롤백 프로세스 중 볼륨이 오프라인되면 읽기/쓰기 활동을 수행할 수 없습니다. 프로세스가 완료되면 상위 볼륨에 대한 데이터가 선택한 스냅샷과 동일해집니다.
세부 정보
이름 | 스냅샷의 이름을 나타냅니다. 이것은 대소문자(a-z), 숫자(0-9), 밑줄(_) 및 하이픈(-)을 포함하는 최대 16 자의 영숫자입니다. 공백은 허용되지 않습니다.
설명 | 스냅샷에 대한 설명을 나타냅니다. 이것은 최대 64 자의 문자가 되고 대소문자(a-z), 숫자 0-9 및 밑줄(_), 하이픈(-), 콜론(:), 백분율(%), 쉼표(,), 아포스트로피('), 각괄호([]) 및 틸드(~) 기호를 포함할 수 있습니다. 공백도 허용됩니다.
작성일 | 스냅샷이 작성된 날짜 및 시간을 나타냅니다. 스냅샷이 다시 작성되거나 롤백되는 경우, 이 시간 표시 방식이 업데이트됩니다.
상태 | 볼륨의 현재 상태를 나타냅니다: 매핑됨 - 볼륨이 현재 하나 이상의 스냅샷에 매핑되어 있습니다. 해제 - 볼륨은 사용 가능하며 어떤 스냅샷에도 매핑되어 있지 않습니다.
조건 | 스냅샷의 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 정상 - 볼륨은 현재 작동 가능합니다. 그대로 유지 - 스냅샷이 작동 가능합니다. 끊어짐 - 스냅샷은 현재 작동이 불가능합니다. 저하 - 스냅샷이 저하된 상태로 하나 이상의 입출력 데이터 경로가 제대로 작동하지 않습니다. 하지만 중복 장애 조치 경로는 그대로 유지되어 있습니다. 완료되지 않음 - 해당 상위 볼륨 구성의 오류로 인해 스냅샷이 불완전합니다. 통신 끊김 - 해당 볼륨을 구성하는 일부 또는 모든 저장소와의 통신 두절로 인해 스냅샷의 상위 볼륨이 오프라인됩니다. 스냅샷 재설정 - 이전 스냅샷에 볼륨에 대해 더 새로운 스냅샷으로 다시 작성되었습니다. 스냅샷 롤백 - 상위 볼륨이 선택한 스냅샷과 동일하게 롤백되었습니다. 복구할 수 없는 오류 - 볼륨 및 스냅샷 예약의 데이터가 일치하지 않도록 스냅샷 롤백이 취소되었습니다. 이와 연결된 볼륨 및 스냅샷이 삭제되어야 합니다.
저장소 풀 | 스냅샷과 연결된 저장소 풀을 나타냅니다.
저장소 프로파일 | 상위 볼륨의 저장소 풀과 연결된 저장소 프로파일을 나타냅니다.
저장소 도메인 | 스냅샷과 연결된 저장소 도메인을 나타냅니다.
WWN | 볼륨의 월드 와이드 이름을 나타냅니다. 이 고유 식별자는 명명 기관, 제조업체 및 특정 연결을 식별하는 32 자리 번호입니다.
추가 정보
매핑된 초기화 장치 | 선택한 스냅샷과 연결된 초기화 장치의 수입니다.

### 관련 항목

- 스냅샷 정보
- 스냅샷 예약 공간 정보
- 스냅샷 롤백 정보
- 스냅샷 및 스냅샷 예약 공간 계획
- 스냅샷 예약 공간 관리
- 스냅샷 관리
- 초기화 장치 관리