## 关于通知

监视和诊断软件提供了可向本地和远程收件人提供报警通知的机制。

- 电子邮件通知 － 电子邮件通知选项拥有向一个或多个电子邮件和寻呼机地址发送报警通知的能力。对于每个收件人，您可以定义触发通知的报警级别。
- 远程通知 － 远程通知选项包括：
  - 简单网络管理协议 (SNMP) 陷阱 － 您可以将远程通知配置为在收到报警时发送 SNMP 陷阱。另外，还可以配置发送 SNMP 陷阱所使用的最低报警级别。
  - Sun StorEdge Remote Response 服务 － 您可以配置远程通知，使之向 Sun StorEdge Remote Response 服务发送报警通知，该服务是一种 Sun 解决方案服务，可提供源自 Sun StorEdge 6920 阵列的拨号连接。在浏览器界面中标记为 SSRR 的服务可提供对报警的远程响应，并更新系统固件。
  - 网络存储命令中心 (NSCC) － 您可以配置远程通知，使之向 Sun 的 NSCC 发送报警信息，NSCC 是一个数据库，用于收集有关 Sun 存储设备状况和性能的数据。这些数据由 Sun 用来改进系统性能。您可以将 NSCC 通知配置为对所有传送数据进行加密。

### 相关主题

- 电子邮件配置任务
- 使用电子邮件过滤器
- 配置远程通知