## データの複製

データを一次ボリュームから二次ボリュームへ複製する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「複製セット」の順にクリックします。
   「複製セットの概要」ページが表示されます。
2. リモートピアで複製する複製セットまたは整合性グループを選択します。
   「複製セットの詳細」ページまたは「整合性グループの詳細」ページが表示されます。
3. 両方のピアのボリュームのデータを同期する場合は、次の手順に従ってください。
   1. 「再開」をクリックします。
      「複製の再開」ウィンドウが表示されます。
   2. 同期のタイプを選択します。
   3. ボリューム全体ではなく、既知の差をコピーする場合は、「通常同期」をクリックします。
   4. ボリューム間の完全コピー動作を開始する場合は、「完全同期」をクリックします。
   5. 「了解」をクリックします。
4. 複製セットまたは整合性グループを中断モードにする場合は、「中断」をクリックします。
   「複製の中断」ウィンドウが表示されます。
5. 複製を中断し、複製ビットマップ内のボリューム間の変更を追跡する場合は、「通常」をクリックします。
   注 : 複製セットが中断モードの場合、「通常」オプションは使用できません。
6. 「了解」をクリックします。
7. 複製を再開するには、「再開」をクリックします。

### 関連項目

- データ複製操作について
- データ複製の計画
- データ複製の管理