## 「ミラーコンポーネントの詳細」ページ

このページには、選択したミラーコンポーネントの詳細が表示されます。

次の表では、「ミラーコンポーネントの詳細」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
--- | ---
分割 | クリックすると、選択したミラーコンポーネントがミラーから分離されます。あとでコンポーネントを再結合できます。分割ミラーコンポーネントは、1 つのミラーで許容される 4 つのコンポーネントの数に含まれ、ミラーの一部として引き続き追跡されます。
再結合 | クリックすると、選択した分割ミラーコンポーネントがミラーに再び結合され、そのデータが再同期化 (同期化) されて他のミラーコンポーネントのデータと同一になります。
マッピング | クリックすると、ミラーコンポーネントがイニシエータにマッピングされます。
マッピング解除 | クリックすると、ミラーコンポーネントのイニシエータへのマッピングが解除されます。
逆再結合 | クリックすると、分割コンポーネントがミラーに再結合され、すべてのミラーコンポーネントが以前に分割されたコンポーネントと同一になります。
切断 | クリックすると、選択したミラーコンポーネントがミラーから削除され、他のミラーコンポーネントとの関係付けが無効になります。切断されたミラーコンポーネントは、システム内の通常のボリュームになります。 注 : ミラーの最後のコンポーネントを切断すると、そのミラーと同じ名前を持つミラー化されていないボリュームになります。それまでのミラーコンポーネントの名前は使用されなくなります。
強制切断 | クリックすると、ミラー内の他のコンポーネントとの同期のための、再同期化が 100% は行われていないミラーコンポーネントが削除されます。
詳細
名前 | 選択したミラーコンポーネントの名前です。
説明 | 選択したミラーコンポーネントの分かりやすい説明です。
状態 | 割当済み (未使用)
コンディション | 正常 非同期キュー 分割ボリュームを含む 機能縮退 インスタンス化しない エラー エラー検出 サービス中 旧式ボリューム 通信断 ミラーログ機能縮退 回復不可エラー コンタクトなし 一次コンポーネント 再結合中 ロールバック中 ロールバック中 ({0}% 完了) スナップショットのリセット中 スナップショットロールバックのクリーンアップ中 スナップショットのロールバック中 スナップショットの種類 - インライン スナップショットの種類 - 同期 分割ボリューム サポートエンティティエラー 不明
ストレージプール | このミラーコンポーネントに関連付けられているストレージプールです。ストレージプールは、共通の構成、可用性、および性能を持つボリュームの集合です。
ストレージプロファイル | このミラーコンポーネントに関連付けられているストレージプロファイルです。ストレージプロファイルによって、特定のアクセスパターンおよびデータ保護レベルに合わせて、ストレージプールを最適化する属性が定義されます。
ストレージドメイン | このミラーコンポーネントに関連付けられているストレージドメインです。ストレージドメインは、イニシエータによってホストにマッピングされるか、ボリュームによってホストまたはホストグループにマッピングされた、ストレージのパーティショニングです。
容量 | ミラーコンポーネントの容量 (G バイト) です。
WWN | ボリュームの WWN (ワールドワイドネーム) です。この一意の識別子は、命名機関、メーカー、特定の接続を識別する 32 けたの数値です。
再同期化
再同期化率 | 選択したミラーコンポーネントの再同期化された割合を 1 から 100% で表したものです。再同期化中に、ミラーコンポーネントは同期化されて、対等ですが独立したミラーの各部になります。
残り時間 | 選択したミラーコンポーネントの再同期化プロセスが完了するまでの残り時間です。
経過時間 | 再同期化プロセス中に経過した時間です。
追加情報
マッピング済みイニシエータ | 選択したミラーコンポーネントに関連付けられたマッピング済みイニシエータの数です。 クリックすると、「イニシエータの概要」ページが表示されます。
仮想ディスク | 選択したミラーコンポーネントに関連付けられた仮想ディスクの数です。 クリックすると、「仮想ディスクの概要」ページが表示されます。

### 関連項目

- ミラーリングについて
- ミラーコンポーネントの計画
- ミラーコンポーネントの管理