## 일관성 그룹 정보

여러 볼륨에 대해 쓰기 순서 일관성을 보장하기 위해 여러 복제 세트를 일관성 그룹으로 그룹화할 수 있습니다. 일관성 그룹은 동일한 그룹 이름, 기본 및 보조 역할 및 복제 모드를 갖는 복제 세트의 모음입니다.. 복제 모드가 한 복제 세트에 대해 비동기이며 다른 복제 세트에 대해서는 동기인 혼합 그룹은 허용되지 않습니다.

참고: 복제 세트에서와 같이 각 사이트의 시스템 관리자는 각 피어에 대한 일관성 그룹을 작성 및 구성해야 합니다. 보조 피어에 대한 일관성 그룹은 기본 피어에 대한 일관성 그룹을 보완해야 합니다.

일관성 그룹에서 작업을 수행할 때, 작업은 일관성 그룹의 모든 복제 세트 및 그에 따른 해당 볼륨에 적용됩니다. 일관성 그룹을 변경한 경우, 변경 사항은 일관성 그룹의 모든 복제 세트에서 발생합니다. 작업이 일관성 그룹의 단일 복제 세트에서 실패한 경우, 일관성 그룹의 모든 복제 세트에서 실패하게 됩니다.

참고: 볼륨 스냅샷 작업은 예외입니다. 각 복제 세트의 스냅샷을 개별적으로 작성해야 합니다.

일관성 그룹을 구성하는 경우, 시스템은 복제 세트의 볼륨 사이에서 쓰기 순서를 보존합니다. 단일 단위로 복제 세트를 제어기 전에 데이터 복제 작업은 일관성 그룹의 모든 구성원에서 실행됩니다. 보조 볼륨에 대한 쓰기 작업은 기본 볼륨에 대한 쓰기 작업과 동일한 순서로 발생합니다. 일관성 그룹을 사용하여 해당 소프트웨어는 한 그룹의 볼륨 사이에서 쓰기 순서를 유지하여 각 보조 볼륨의 데이터가 대응하는 기본 볼륨의 일관적인 사본이 되도록 합니다.

일관성 그룹을 작성하거나 일관성 그룹에 복제 세트를 위치시키기 전에 다음 표의 제한 사항 및 기타 요소를 고려하십시오.

관련 사항 | 참고
--- | ---
쓰기 순서 | 볼륨 세트에 대해 쓰기 순서 일관성을 보장해야 할 경우, 복제 세트를 일관성 그룹에 위치시켜야 합니다. 첫 번째 복제 세트를 작성하는 것과 동시에 일관성 그룹을 작성할 수 있거나 복제 세트의 세부 정보 페이지에서 일관성 그룹으로 기존 복제 세트를 추가할 수 있습니다.
볼륨 | 일관성 그룹의 모든 기본 볼륨은 동일한 기본 피어에서 상주해야 합니다. 다른 시스템에서 비롯된 기본 볼륨을 가진 경우 쓰기 순서를 보존할 수 없습니다. 일관성 그룹의 모든 보조 볼륨은 동일한 보조 피어에서 상주해야 합니다. 다른 시스템에 보조 볼륨을 위치시킬 수 없고 그들 사이에서 쓰기 순서를 보존할 수 없습니다.
복제 세트 | 일관성 그룹의 복제 세트는 동일한 저장소 도메인의 일부여야 합니다. 보조 피어에 도달하는 데이터에 대한 쓰기 순서를 보존하기 위해 양 기본 및 보조 피어에 대해 동일한 일관성 그룹을 정의해야 합니다. 일관성 그룹의 복제 세트는 동일한 복제 모드를 가져야 합니다. 일관성 그룹의 복제 세트는 동일한 역할을 가져야 합니다. 다른 역할을 가진 일관성 그룹에 복제 세트를 추가하려는 경우, 작업이 실패합니다. 비동기 복제를 위해 구성된 복제 세트를 일관성 그룹에 추가한 경우, 로컬 비동기 대기열이 삭제됩니다. 일관성 그룹에 고유 비동기 대기열이 있습니다. 각 일관성 그룹은 최대 128 개의 복제 세트를 지원합니다.

최상의 방법은 빨리 일관성 그룹에 대해 계획하고 복제 세트를 작성하는 것과 동일한 시간에 일관성 그룹을 작성하는 것입니다. 한 일관성 그룹의 복제 세트를 바로 결합할 수 없습니다.

새 복제 세트를 작성하고 새 일관성 그룹의 기존 복제 세트와 함께 그룹화해야 하는 경우, 다음 단계를 따르십시오.

1. 복제 세트 작성을 사용하여 새 복제 세트 및 새 일관성 그룹을 작성합니다.
2. 기본 복제 세트의 세부 정보 페이지로부터 복제 세트를 새로 작성된 일관성 그룹으로 이동시켜 새 복제 세트를 결합시킵니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 정보
- 복제 세트 등록 정보 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리