## 复制数据

将数据从主卷复制到辅助卷：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“复制集”。
   屏幕上将显示“复制集摘要”页面。
2. 选择您要在远程对等点上复制的复制集或一致性组。
   屏幕上将显示“复制集详细信息”页面或“一致性组详细信息”页面。
3. 如果您希望对这两个对等点卷上的数据进行同步，请执行以下步骤：
   1. 单击“恢复”。
      系统将显示“恢复复制”窗口。
   2. 选择想要的同步类型：
   3. 如果您希望复制已知差异而不是整个卷，请单击“标准同步”。
   4. 如果您希望启动卷到卷的完整复制操作，请单击“完全同步”。
   5. 单击“确定”。
4. 如果您希望将复制集或一致性组置于已暂停模式，请单击“暂停”。
   系统将显示“暂停复制”窗口。
5. 如果您希望暂停复制并跟踪复制位图中各卷之间的更改，请单击“标准”。
   注：如果复制集处于已暂停模式，则“标准”选项不可用。
6. 单击“确定”。
7. 要恢复复制，请单击“恢复”。

### 相关主题

- 关于数据复制操作
- 数据复制规划
- 管理数据复制