## 既存のボリュームのミラー化

現在システムに存在するボリュームからミラー化ボリュームを作成するには、その前に数多くの要因を検討し、いくつもの決定を行う必要があります。ミラー化ボリュームの計画については、ミラーコンポーネントの計画を参照してください。

既存のボリュームをミラー化する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「ボリューム」をクリックします。
   「ボリュームの概要」ページが表示されます。
2. ミラー化するボリュームを選択します。ボリュームのタイプは「単一」である必要があります。
   「ボリュームの詳細」ページが表示されます。
3. 「ミラー」をクリックします。
   「ミラー化ボリューム」ウィザードが表示されます。
4. ウィザードの手順に従います。
   詳細については、ウィザードの「ヘルプ」タブをクリックしてください。

注 : ウィザード手順を進めている途中で、ブラウザインタフェース内の別のタブに移動した場合は、ウィザードを終了して閉じる時に空白ページが表示されることがあります。この状態が発生した場合に、空白ページを閉じても、データが失われることはありません。

### 関連項目

- ミラーリングについて
- ミラーコンポーネントの計画
- ミラーコンポーネントの管理
- ミラー化ボリュームの作成