## Dépannage de la réplication des données

Si la réplication des données ne s'effectue pas, vérifiez que :

- les ports au niveau des deux sites sont activés pour la réplication des données ;
- le lien de réplication ou la connexion est actif ;
- vous n'avez configuré que deux liens de réplication qui résident tous deux sur le même type de port. Par exemple, les deux ports doivent être de même type, que ce soit Fibre Channel (FC) ou Gigabit Ethernet ;
- le volume distant et le WWN de port de pair saisis dans l'assistant de création de jeux de réplication sont corrects. Dans le cas contraire, vous devez supprimer le jeu de réplication et en créer un nouveau avec les WWN valides ;
- les jeux de réplication et de groupes de cohérence des deux pairs sont complémentaires ;
- le volume secondaire contient un espace réservé aux instantanés si l'option de réalisation d'un instantané avant la synchronisation est activée pour le jeu de réplication secondaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos des propriétés du jeu de réplication.

Pour plus d'informations sur les défaillances des ports FC et Gigabit Ethernet, accédez à la console Web Java, puis cliquez sur Sun Stockage Automated Diagnostic Environment.

### Rubriques connexes

- À propos de la réplication des données
- À propos des jeux de réplication
- À propos des groupes de cohérence
- À propos des liens de réplication
- Planification de la réplication des données
- Gestion de la réplication des données
- Configuration des ports du système