## 配置遠端通知

若要配置通知設定參數：

1. 按一下 [Sun Storage Automated Diagnostic Environment] > [管理] > [通知]。
   [通知設定] 頁面會顯示通知設定參數。
2. 選擇您要啟用的每個遠端通知提供者之核取方塊。
3. 若已啟用 Network Storage Command Center (NSCC) 通知，請指定傳送到 NSCC 的通知電子郵件是否要加密。
4. 若已啟用 Sun StorEdge Remote Response (SSRR) 通知，請指定服務的 [心跳頻率]。
5. 若已啟用簡易網路管理協定 (SNMP) 陷阱，請指定一個或數個 SNMP 陷阱收件者。
6. 按一下 [儲存]。
   將會儲存配置的遠端通知設定參數。

### 相關主題

- 關於通知
- 新增 SNMP 通知收件者
- 編輯 SNMP 通知收件者
- 刪除 SNMP 通知收件者
- 電子郵件配置作業
- 使用電子郵件篩選
- 編輯通知設定參數