## 시스템 캐비닛 정보

시스템 기본 캐비닛에는 다음 그림에 표시된 것처럼 시스템에 대한 모든 하드웨어 구성 요소가 들어 있습니다.

시스템 기본 캐비닛의 앞에서부터 Storage Service Processor, 데이터 서비스 플랫폼(DSP) 및 저장소 어레이에 대한 LED를 볼 수 있습니다. 14개의 각 광섬유 채널 RAID 디스크 드라이브에 드라이브 활동을 표시하는 LED가 있습니다.

- LED가 녹색이면 드라이브가 입출력(I/O) 활동을 송수신할 준비가 되었습니다.
- LED가 황갈색이면 결함이 있습니다.
- LED가 파란색이면 드라이브를 안전하게 제거할 수 있습니다.

기본 캐비닛의 뒤에서 데이터 호스트, 저장소 영역 네트워크(SAN), 근거리 통신망(LAN) 및 외장형 저장 장치를 시스템에 케이블 연결하기 위한 서비스 패널에 액세스할 수 있습니다. 또한 전원 및 냉각 장치, 어레이 제어기 및 관리 인터페이스 카드(MIC) 같은 DSP의 현장 대체 가능 장치(FRU)와 저장소 어레이에 액세스할 수 있습니다.

구성에 따라서 시스템은 기본 캐비닛만으로 구성되거나 1 - 2개의 확장 캐비닛을 포함할 수 있습니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 시스템 정보
- 서비스 프로세서 패널 정보
- Storage Service Processor 정보
- Storage Service Processor 보조 트레이 정보
- 데이터 서비스 플랫폼 정보
- 저장소 어레이 정보
- LED 문제 해결