## Page Détails de l'alarme

Cette page affiche des détails sur une alarme spécifique.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page d'informations sur une alarme.

Champ | Description
Accepter | Cliquez dessus pour changer l'état de cette alarme de Ouverte à Reconnue.
Rouvrir | Cliquez dessus pour changer l'état de cette alarme de Reconnue à Ouverte.
Voir les événements regroupés | Permet d'afficher tous les événements associés à cette alarme.
Détails
Gravité | Niveau de gravité de l'événement Les différents niveaux de gravité sont les suivants : Désactivé Critique Majeur Mineur
Date | Date et heure auxquelles l'alarme a été générée.
État | État courant de l'alarme, par exemple : ouverte ou reconnue.
Acceptée par : Rouverte par : | Utilisateur qui a reconnu / rouvert l'alarme.
Description | Explication technique de la condition à l'origine de l'alarme.
Infos | Explication générale de la condition à l'origine de l'alarme.
Périphérique | Périphérique auquel l'alarme s'applique. Cliquez sur le nom du périphérique pour obtenir des informations détaillées sur celui-ci, par exemple : sp-87 (se2).
Composant | Élément du composant auquel l'alarme s'applique.
Code d'événement | Code d'événement utilisé pour identifier ce type d'alarmes.
Nombre d'événements regroupés | Nombre d'événements regroupés pour cette alarme.
Cause probable
Raisons les plus probablement à l'origine de la génération de l'alarme.
Action recommandée
Procédure à effectuer, le cas échéant, pour tenter de corriger la condition d'alarme. Un lien vers le fournisseur de service s'affiche si le remplacement d'une unité remplaçable sur site (FRU) est recommandé.
Notes
Facultatif. Vous pouvez spécifier le texte à stocker avec les détails de l'alarme pour documenter les actions entreprises en réponse à cette alarme.

### Rubriques connexes

- Affichage d'un récapitulatif d'alarmes
- Affichage des alarmes relatives à un périphérique spécifique