Désactivation et désélection de la mise en miroir de volumes distants (RVM, Remote Volume Mirroring)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (désactivation de la fonction RVM).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

  Pour désactiver et désélectionner la fonction RVM

  1. Désactivez la fonction RVM.

  2. Désélectionnez la fonction RVM.

  3. Si la fonction RVM a été désactivée/désélectionnée à des fins de maintenance, assurez-vous d'effectuer la procédure inverse (activation/sélection) une fois l'opération de maintenance achevée.

  4. Désactivez la fonction de réserve de CSM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.