Retrait/Remplacement d'un ensemble alimentation/ventilateur

L'ensemble alimentation/ventilateur "A" se trouve dans le coin supérieur droit, tandis que l'ensemble alimentation/ventilateur "B" se trouve dans le coin inférieur gauche (en regardant le plateau par l'arrière).

Pour retirer et remplacement l'ensemble alimentation/ventilateur, il faut :

Si l'ensemble alimentation/ventilateur "A" doit être remplacé, soulevez le levier pour le déverrouiller et permettre son extraction du plateau. Si l'ensemble alimentation/ventilateur "B" doit être remplacé, soulevez le levier pour le déverrouiller et permettre son extraction du plateau.

Remarque : Cette figure illustre le retrait / remplacement de l'ensemble alimentation/ventilateur "B". Veillez à retirer / remplacer l'ensemble alimentation/ventilateur correct.