Activation et sélection de la mise en miroir de volumes distants (RVM, Remote Volume Mirroring)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (activation et sélection de la fonction RVM).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

  Pour activer et sélectionner la fonction RVM

  1. Activez la fonction RVM.

  2. Sélectionnez la fonction RVM.

  3. Désactivez la fonction de réserve de CSM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.