Redistribution de la propriété des volumes

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, respectez les conditions importantes suivantes :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : redistribution de la propriété de volumes).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Important : Vérifiez que des pilotes multi-acheminement sont installés sur l'hôte. Si AUCUN pilote multi-acheminement n'est installé, les E/S doivent être arrêtées en direction des volumes concernés jusqu'à la fin de cette commande pour éviter les erreurs d'application.

- Cette commande réaffecte (déplace) tous les volumes à leur gestionnaire/contrôleur préféré :

- Avant l'exécution de cette commande, vérifiez que le client a connaissance de cette opération de maintenance.

  Pour redistribuer la propriété des volumes

  1. Redistribuez les volumes à leur gestionnaire/contrôleur préféré : redistribuez les volumes

  2. Vous devez alors exécuter l'agent pour fournir une mise à jour actuelle des volumes et le gestionnaire/contrôleur préféré.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Cliquez sur Exécuter l'agent pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, vérifiez que les volumes sont maintenant sur leur gestionnaire/contrôleur préféré Vérifiez les volumes.

     a) Dans la page Détails du périphérique, sous Composants logiques, sélectionnez Volume.

     b) Dans la page Récapitulatif des volumes, sélectionnez le nom de volume approprié.

     c) Dans la page Détails du volume, sous la colonne Propriété, cherchez Sur le gestionnaire préféré et vérifiez que la valeur est Vrai.

  4. Vérifiez l'état et le statut du contrôleur/IOM.

     a) L'état doit être Activé (« Enable ») et le statut OK.

  5. Si les volumes ne sont pas sur leur gestionnaire/contrôleur préféré, ou que l'état et le statut du contrôleur ne sont pas tels que prévu, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  6. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

     a) Cliquez sur Relâcher.