Retrait et remplacement d'un disque

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve du Common Raid Module (CRM) ou du Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'un disque).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

- Important : lorsque vous remplacez un disque, le nouveau disque doit avoir une capacité égale ou supérieure à celle du disque initial. Si tel n'est pas le cas, la taille globale du disque virtuel dont il fera partie s'en trouvera affectée.

- Important : Lors du remplacement de disques, les disques FC et SATA PEUVENT maintenant être mélangés dans le même plateau, mais les disques FC peuvent uniquement être remplacés par des disques FC et les disques SATA par des disques SATA.

  Pour retirer et remplacer un disque

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation .

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation du plateau.

  2. Localisez le disque en panne en observant les témoins d'erreur à l'avant de l'unité et du châssis du plateau. Si une erreur est détectée, la DEL (ambre) de besoin de maintenance sera allumé et la DEL (bleue) de maintenance autorisée doit être allumée.

     Les disques sont numérotés de 1 à 16, en partant de la gauche du CRM/CEM.

     a) Affichez l'illustration des DEL et de l'emplacement des disques.

  3. Vérifiez si le disque est prêt à être retiré.

     a) L'État du disque doit être "Activé, mais hors ligne" et son Statut "Erreur".

     b) Si le Statut du disque n'est pas "Erreur", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

     Important : Risque de perte de l'accès aux données - Ne retirez jamais une unité de disque si la DEL bleue de maintenance autorisée n'est pas allumée.

  4. Si le disque est prêt à être retiré, soulevez le levier pour déverrouiller l'unité de disque.

     a) Affichez l'illustration du retrait d'un disque.

  5. Déverrouillez le disque à l'aide du levier et sortez-le délicatement du CRM/CEM.

  6. Rabaissez le levier sur le disque retiré pour le protéger contre tout dommage éventuel.

  7. Déballez le disque neuf et conservez l'emballage pour renvoyer le disque en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau disque et le disque en panne.

  8. Mettez l'unité de disque retirée dans un sachet antistatique.

  9. Poussez le mécanisme de déverrouillage pour libérer le disque à installer.

  10. Patientez 30 secondes après le retrait du disque en panne puis insérez le disque neuf jusqu'à ce qu'il soit dans le connecteur du midplane.

  11. Abaissez le levier du disque vierge pour le verrouiller. Le déclic du levier indique que le disque est bien en place.

  12. Une fois le disque complètement inséré, la DEL verte Unité active clignotera avant de rester allumée en continu pour indiquer que le disque est prêt.

      a) Selon votre configuration, la baie de disques pourra reconstruire automatiquement les données sur la nouvelle unité. Si la baie utilise des disques hot spare, il est possible qu'elle doive terminer la reconstruction sur le disque hot spare avant de copier les données sur l'unité de remplacement. Ceci risque d'augmenter le temps nécessaire pour cette procédure.

      b) Une DEL active qui clignote indique que les données sont en train d'être restaurées sur la nouvelle unité de disque.

  13. Vérifiez l'« État » et le « Statut » de l'unité de disque.

      a) L'État du disque devrait être "Activé" et son Statut "OK".

      b) Si L'État du disque n'est pas "Activé" et son Statut "OK", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  14. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau disque : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  15. Éteignez la DEL blanche de localisation du CRM/CEM.

      a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  16. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.