Fixation du rail avant gauche

Fixation du rail gauche au rail avant de l'armoire.

À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, insérez et serrez les deux vis 8-32 pour fixer le rail gauche à l'avant de l'armoire. Ces vis traversent les rails de l'armoire et entrent dans les trous filetés du rail gauche.

Remarque : Les vis doivent être introduites dans les trous du bas du U supérieur de l'emplacement 3RU dans lequel le plateau doit être monté.