## デバイスの診断テストの実行

デバイスの診断テストの実行は、以下の手順で行います。

1. 「Storage Automated Diagnostic Envronment」>「資産」の順にクリックします。

すべてのシステムデバイスのサマリ情報を示す「デバイス」ページが表示されます。

2. 診断テストを実行するデバイスの名前をクリックします。

選択したデバイスの詳細が表示されます。

3. 「診断」をクリックします。

「デバイスの詳細」ページがスクロールし、デバイスで実行できる診断テストのリストが表示されます。

4. 実行する診断テストをクリックします。

注 -

Sun StorEdge 6130 アレイで診断テストを実行する場合は、両方のコントローラがインストールされ、オンラインになっている必要があります。

5. 「テストの実行」をクリックします。

選択した診断テストの「テスト設定」ページが表示されます。

6. テスト設定オプションを指定し、「実行」をクリックします。

「テスト結果」ページが表示され、テストの完了時に結果が追加されます。

注 -

デバイス診断テストについては、CLI コマンド診断オプションのマニュアルページを参照してください。

### 関連項目

- 参考項目 : Sun StorEdge 6130 アレイ診断
- システムデバイスの例外レポートの表示
- 障害符号解析の有効化/無効化
- 構成の回復