## ボリューム検査の設定

ボリューム検査機能を設定して、Sun T3、Sun T4、および Sun StorEdge 6120 アレイのボリュームでパリティチェックを手動で実行できます。

すべての Sun T3、Sun T4、および Sun StorEdge 6120 アレイで実行されるようにボリューム検査を設定するには、以下の手順を行います。

1. 「Storage Automated Diagnostic Envronment」>「資産」の順にクリックします。

すべてのシステムデバイスのサマリ情報を示す「デバイス」ページが表示されます。

2. 「アクション」ドロップダウンメニューから「ボリューム検査の設定」を選択します。

「ボリューム検査の設定」ページが表示されます。

3. 「ボリューム検査の有効化」チェックボックスを選択します。
4. 連続ボリューム検査の実行中に検出されたエラーの自動修正を有効にするには、「'fix' オプションで実行」チェックボックスを選択します。

注 -

このオプションによって、不良ブロックのパリティーが誤って修正される場合があります。詳細は、ストレージシステムの担当者に問い合せてください。

5. 「X 日ごとに同じアレイで実行」リストで、連続ボリューム検査をある 1 つのアレイで何日ごとに実行するかを選択します。
6. 曜日リストで、連続ボリューム検査を実行する 1 日以上の期間を選択します。
7. 「実行レート」リストで、連続ボリューム検査を実行するレートを選択します。
8. システムでデフォルトのアレイパスワードが設定されている場合は、そのパスワードを入力します。
9. 「了解」をクリックします。

### 関連トピック

- デバイスの診断テストの実行