## 静電気対策

FRU の取り外しおよび取り付けの際に、FRU が静電気で損傷することを防ぐために、次のことに従ってください。

- 作業場所からプラスチックやビニール、緩衝材をすべて除去します。

- FRU を扱う前に、接地されているモノの表面に触れることによって静電気を放電します。

- FRU を扱う時は、つねに静電気防止用リストストリップを着用します。

- 取り付ける準備ができるまで、帯電防止保護袋から FRU を取り出さないでください。

- キャビネットから FRU を取り外したら、ただちに静電気防止袋またはその他の静電気防止パッケージに入れます。

- カード FRU を扱うときはその端部分を持ち、構成部品や回路に触れないでください。

- 机などの表面で FRU を滑らせないでください。

- FRU の取り外しと取り付けるときは、体の動きを抑えて、静電気がたまらないようにします。