
==================================================================

               Netscape Communicator 4.5

==================================================================

Netscape Communicator 4.5 está sujeto a las condiciones detalladas en el 
contrato de licencia adjunto al programa.

Antes de instalar Communicator 4.5, lea las notas de esta versión, 
donde se describen los problemas conocidos y la instalación:

 http://home.es.netscape.com/es/eng/mozilla/4.5/relnotes/windows-4.5.html

Para enviar los errores que encuentre o cualquier consulta, seleccione  
Información sobre el producto y asistencia del menú Ayuda.

==================================================================

                 Instrucciones de instalación

==================================================================

* Instalación 

Para abrir el programa Communicator de 32 bits, DEBE contar con 
una pila TCP/IP de 32 bits. Tanto Windows 95 como Windows NT contienen 
pilas de este tipo, que pueden configurarse, aunque también puede 
obtener programas TCP/IP de 32 bits de otros fabricantes como Trumpet 
Software o Ftp Software.

Para conseguir un ejemplar de Netscape Communicator, transfiera 
uno de los archivos autodescomprimibles a un directorio temporal 
de su disco duro.

   Para Communicator básico:
   cb32e45.exe (instalación normal con cifrado de exportación)
   
   Para Communicator completo:
   cc32e45.exe (incluye conexiones multimedia con cifrado de exportación)
   
   Para Communicator Enterprise con Calendar: 
   cp32e45.exe (cifrado de exportación)
    

   Para iniciar el proceso de instalación, haga doble clic en el archivo de  
   descompresión automática.

* Usuarios de Windows 95 y Windows NT: Si está utilizando una versión de
  Communicator anterior a 4.5, recibirá varios mensajes de desinstalación 
  en Agregar o quitar programas. Para evitarlos, desinstale 
  primero la versión anterior de Communicator.

* El conector de sonido de Netscape sólo funciona si hay una tarjeta de 
  sonido configurada correctamente. No funciona con un controlador para 
  altavoz de PC. Consulte el manual de la tarjeta de sonido para
  configurarla. 

* Si ha instalado previamente CoolTalk Watchdog, debe desinstalar 
  la versión de Communicator y reiniciar el sistema antes de instalar
  Communicator 4.5. Puede notar ciertos problemas al ejecutar Cooltalk 
  con adaptadores gráficos Matrox MGA Millenium que usen controladores
  antiguos de Windows 95. Cerciórese de que está usando una versión
  2.22.039 o anterior.

* Si ha desinstalado una versión anterior de Communicator, reinicie
  el sistema antes de instalar la última versión de este programa. 
  Al reiniciar se eliminan los archivos existentes de Communicator.

